产品特点 

■ 可为接收机供电
■ 四路信号双备份
■ 数字滤波自动信号路由
■ 红绿指示灯指示当前信号状态
■  可配置教练模式
■  可级联使用达到多路信号冗余
■  可以兼容PPM，PCM,2.4G接收机
■  工作电压6V
应用范围

■双接收机冗余系统增加系统安全性
■互动的无线教学模式
功能描述 
RCD3022 是一款通用机载型的舵机信号冗余设备，配置为冗余备份模式下，可根据两组接收机的信号质量，自动选择信号较强的一组做为输出。 
该设备还可以配置为教学模式，可以通过主遥控器的任一个开关通道选择要使用的接收机。
使用方法
将接收机1和接收机2的四个输出通道分别和RCD3022的输入连接，RCD3022选择哪个接收机是由接收机1连接FS通道的信号脉宽值决定的，当FS通道脉宽值大于1.7ms时，RCD3022使用接收机1的信号，当信号小于1.7ms或者没有信号时将使用接收机2的信号。FS通道可以是接收机1上任意未使用的通道，并且设置FailSafe 模式下输出小于1.5ms,正常工作模式设置输出1.8ms以上，如果接收机1不支持FailSafe设置，那么只需设置正常工作情况下，输出大于1.8ms即可，当信号消失，RCD3022会自动选择接收机2的信号。
在教练模式下，RCD3022的FS信号输入端由接收机1的输出开关通道控制,
典型应用
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按照上图所示将接收机和舵机依次连接到RCD3022上，注意按照编号对号入座，FS信号连接到接收机预设的端口，通过遥控器的开关通道控制可置FS信号来达到信号的备份功能。
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]" rcd3022  veo

GNC GNC





