# BEE 超便携四轴飞行器



**以下为搭载GOPRO 运动摄像机基本参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **基本指标** | **描述** |
| 推荐动力 | 2208 1000 - 1200KV 9 - 10寸 ESC 20A2212 920 – 1200KV 9 – 10 寸 ESC 15A~20A |
| 空机重量 | 350克（包含螺丝） |
| 推荐电池 | 2200mah – 5200mah  |
| 起飞重量 | <=1.3kg |
| 飞行时间 | 10-18 Min |

**配件清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nnmber** | **SN** | **规格说明/配件名称** | **PCS** |
| **1** | **BE410001** | **机身轴臂** | **4** |
| **2** | **BE410002** | **下中心板** | **2** |
| **3** | **BE410003** | **设备安装板** | **1** |
| **4** | **BE410004** | **电池板** | **1** |
| **5** | **BE410005** | **脚架 35mm铝柱+M3\*10螺丝** | **4** |
| **6** | **BE410006** | **快拧螺丝 M3\*12** | **4** |
| **7** | **BE410007** | **上机身CNC支柱 M3\*35** | **8** |
| **8** | **BE410008** | **下底板 镀镍螺柱 M3\*5** | **11** |
| **9** | **BE410009** | **M3\*4螺丝** | **38** |
| **10** | **BE410010** | **尼龙六角螺柱\*5** | **4** |
| **11** | **BE410011** | **尼龙螺母M3** | **4** |
| **12** | **BE410012** | **尼龙螺丝 M3\*6** | **4** |
| **13** | **BE410013** | **机臂固定螺丝 M3\*14** | **4** |
| **14** | **BE410014** | **M3螺母** | **12** |
| **15** | **BE410015** | **减震螺丝** | **4** |

**安装说明**

****

****

****

****

****

****