Rutforce Str600

重量：267g (不包含电池及直杠天线)

电池：63g

天线：6g

尺寸（mm）:148×176×102

屏幕尺寸：4.3

屏幕分辨率：480×272

语言选择：多语种可以在OSD菜单中进行选择（英语，法语，意大利语等）。

工作温度：-20℃-80℃。

电源电压：7.4V 800mAh的标准配置（2S智能电池，带电源显示功能支持USB 5V充电）

天线5.8G 3dB

功耗：400ma

频道：内置5.8GHz的40CH A / V自动搜索接收机

近视在400摄氏度以下无需佩戴眼镜

**按键菜单**





频率和信道频率的表

1: 5865，5845，5825，5805，5785，5765，5745，5725

2: 5733，5752，5771，5790，5809，5828，5847，5866

3: 5705，5685，5665，5645，5885，5905，5925，5945

4: 5740，5760，5780，5800，5820，5840，5860，5880

5: 5658，5695，5732，5769，5806，5843，5880，5917