**Jumper fpv 头戴式显示屏**

JP-VR7 FPV头带式显示屏是专门为fpv穿越设计，采用800\*480的超低延时屏幕，配合开源分级接收模块，使图像信号更直接 更顺畅。

显示屏规格

解析度：800\*480

视角：70°

拨盘式菜单调节

屏幕延时5ms



基本规格特性

拨盘式按键

可调整能松紧带

供电

消耗功率：300ma@12v

工作电压：7-25v（2s-6s）

无线接收

40通道5.8g分级接收（双接收模块）

