

  
HDT01

Hummingbird HD Tube FPV 1080P Cam

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蜂鸟1号 HD Tube航拍FPV高清1080P迷你摄录机 | | | | | |
|  |  | | |  | |
| 主要特点： | | | |  | |
| # 外形小巧迷你，特别适合小型的FPV穿越机； | | | | | |
| # 1080P30帧录像，可以同时AV输出给FPV图传； | | | | | |
| # 镜头角度120度，接近人眼轻广角； | | | | | |
| # 内置520mAh电池，满电可录1小时5分钟； | | | | | |
| # 支持高速迷你SD卡，最大支持到64G（11月固体升级） | | | | | |
| # 支持（USB口）通电马上开始录像，可用于车载行车记录仪 | | | | | |
| # 赠送减震小平台 | | | | |  |
| # 赠送FPV AV输出线 | | | | |  |
| # 请用5V USB给小蜂鸟充电 | | | | | |
|  |  | | | |  |
| 特别适合用于： | | | | |  |
|  | 250机架 | | | | QAV250 FPV250 GARMIN等等 |
|  | 320机架 | | | |  |
|  | 其他FPV大小机型 | | | | |
|  |  | | |  | |
| 主要参数： | | | |  | |
| 视频大小 | | |  | 1920×1080 30fps | |
| 视频格式 | | |  | H.264，单声道 | |
| 储存卡 | | |  | 迷你SD卡，建议使用C10，或最少C6以上的卡，最高卡容量支持64G | |
|  | | |  |  | |
| FOV镜头角度 | | | | 120度 | |
| 视频感应芯片 | | | | 3M 高速低照感光器件 | |
| 接口 |  | | | USB 2.0/AV out， MicroSD卡槽 | |
|  |  | | |  | |
| 电池 |  | | | 3.7V 520mAh | |
| DC in充电 | | | | 5V1A，可用电脑U口，货用手机充电头充电 | |
| 功耗 | |  | | 1.8W | |
| 操作温度 | |  | | 0至40摄氏度 | |
| 储存温度 | |  | | 零下20至60摄氏度 | |
| 尺寸 | |  | | 53×24×24 mm | |
| 重量 | |  | | 43克 | |

零售价：600 批发价400